|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarjeta madre | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\que-incluye-una-tarjeta-madre.jpg | | | | | * AT * BABY AT * ATX * MICRO AXT * FLEX ATX * LPX * NLX | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| CEPILLO, AIRE COMPRIMIDO | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de poder | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** | **……..** | | **mixto** |  | **almacenamiento** |  |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\fuente-de-poder-corsair-cx600m-600w-ideal-gtx-960-970-980-556101-MLM20277279353_042015-F.jpg | | | | | * Fuente de alimentación ATX * Fuente digital * Fuente de encendido digital * Fuentes de pulsador | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO/CORRECTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| AIRE COMPRIMIDO | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memoria RAM | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** |  | **almacenamiento** | **--------** |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\KMvE4Wax5i0f.878x0.Z-Z96KYq.jpg | | | | | * Memoria RAM tipo DDR/DDR1 y SO-DDR. * Memoria RAM tipo RIMM. * Memoria G-RAM / V-RAM * Memoria RAM tipo DDR2 y SO-DDR2 * Memoria RAM tipo DDR3 y SO-DDR3 * Memoria RAM tipo DDR4 y SO-DDR4 | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| CORRECTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| BORRADOR, ALCOHOL ISOPROPIICO | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarjetas varias | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\37439.jpg | | | | | Tarjetas de red ópticas (para fibra óptica)  Tarjetas de sonido  Tarjetas controladoras IDE  Tarjetas de video  Tarjetas de expansión de puertos  Tarjetas de diagnóstico  Tarjetas sintonizadoras TV/FM  Tarjetas capturadoras de video | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO/CORRECTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| ALCOHOL ISOPROPILICO, BORRADOR | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disco duro | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** |  | **almacenamiento** | **--------** |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\3235-MLM4075173386_042013-O.jpg | | | | | * SSD * SATA * IDE * SAS * SCSI | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| ---------- | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad lectora óptica | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** |  | **almacenamiento** | **-------** |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\ldvdrw.jpg | | | | | * DVD * BLUE-RAY * CD | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| CEPILLO, TRAPO, ACEITE PARA ENGRANAJE DE MAQUINA DE COSER | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cables de datos | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\Cable_de_Datos_S_4e53e9bc470be.jpg | | | | | * SATA * IDE * USB * DISPLAY PORT * HDMI * VGA | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| CORRECTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| -------------------- | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microprocesador | | | | | | | | | |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | | **mixto** | **--------** | **almacenamiento** |  |
| C:\Users\CETis 62\Desktop\350px-AMD_X2_3600.jpg | | | | | * INTEL * AMD * 32 O 62 BITS (APLICABLE A AMBOS) | | | | |
| mantenimiento | | | | | | | | | |
| CORRECTIVO/PREVENTIVO | | | | | | | | | |
| material | | | | | | | | | |
| TRAPO, ALCOHOL ISOPROPILICO | | | | | | | | | |