|  |
| --- |
| Tarjeta madre |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\que-incluye-una-tarjeta-madre.jpg | * AT
* BABY AT
* ATX
* MICRO AXT
* FLEX ATX
* LPX
* NLX
 |
| mantenimiento |
| PREVENTIVO |
| material |
| CEPILLO, AIRE COMPRIMIDO |

|  |
| --- |
| Fuente de poder |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** | **……..** | **mixto** |  | **almacenamiento** |  |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\fuente-de-poder-corsair-cx600m-600w-ideal-gtx-960-970-980-556101-MLM20277279353_042015-F.jpg | * Fuente de alimentación ATX
* Fuente digital
* Fuente de encendido digital
* Fuentes de pulsador
 |
| mantenimiento |
| PREVENTIVO/CORRECTIVO |
| material |
| AIRE COMPRIMIDO |

|  |
| --- |
| Memoria RAM |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** |  | **almacenamiento** | **--------** |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\KMvE4Wax5i0f.878x0.Z-Z96KYq.jpg | * Memoria RAM tipo DDR/DDR1 y SO-DDR.
* Memoria RAM tipo RIMM.
* Memoria G-RAM / V-RAM
* Memoria RAM tipo DDR2 y SO-DDR2
* Memoria RAM tipo DDR3 y SO-DDR3
* Memoria RAM tipo DDR4 y SO-DDR4
 |
| mantenimiento |
| CORRECTIVO |
| material |
| BORRADOR, ALCOHOL ISOPROPIICO |

|  |
| --- |
| Tarjetas varias |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\37439.jpg | Tarjetas de red ópticas (para fibra óptica)Tarjetas de sonidoTarjetas controladoras IDETarjetas de videoTarjetas de expansión de puertosTarjetas de diagnósticoTarjetas sintonizadoras TV/FMTarjetas capturadoras de video |
| mantenimiento |
| PREVENTIVO/CORRECTIVO |
| material |
| ALCOHOL ISOPROPILICO, BORRADOR |

|  |
| --- |
| Disco duro |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** |  | **almacenamiento** | **--------** |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\3235-MLM4075173386_042013-O.jpg | * SSD
* SATA
* IDE
* SAS
* SCSI
 |
| mantenimiento |
| PREVENTIVO |
| material |
| ---------- |

|  |
| --- |
| Unidad lectora óptica |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** |  | **almacenamiento** | **-------** |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\ldvdrw.jpg | * DVD
* BLUE-RAY
* CD
 |
| mantenimiento |
| PREVENTIVO |
| material |
| CEPILLO, TRAPO, ACEITE PARA ENGRANAJE DE MAQUINA DE COSER |

|  |
| --- |
| Cables de datos |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** | **-------** | **almacenamiento** |  |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\Cable_de_Datos_S_4e53e9bc470be.jpg | * SATA
* IDE
* USB
* DISPLAY PORT
* HDMI
* VGA
 |
| mantenimiento |
| CORRECTIVO |
| material |
| -------------------- |

|  |
| --- |
| Microprocesador |
| dispositivo | **entrada** |  | **salida** |  | **mixto** | **--------** | **almacenamiento** |  |
|  C:\Users\CETis 62\Desktop\350px-AMD_X2_3600.jpg | * INTEL
* AMD
* 32 O 62 BITS (APLICABLE A AMBOS)
 |
| mantenimiento |
| CORRECTIVO/PREVENTIVO |
| material |
| TRAPO, ALCOHOL ISOPROPILICO |